<!-- $Id: config-sync.sgml,v 1.3 2003/10/21 18:51:25 ettore Exp $ -->
<!-- Traducción: irm 030501 -->
<!-- Revisión: ismael 030505 -->

  <chapter id="config-sync">
     <title>Configuración del sistema de sincronización</title>
     <para> Una operación de sincronización plantea dos tipos de problemas que es necesario resolver. <simplelist> <member>Es necesario que su equipo identifique y tenga acceso al dispositivo de mano. En esta versión, <application>Ximian Evolution</application> sólo reconoce dispositivo Palm-OS, como Palm Pilot y Handspring Visor. </member> <member>Debe especificar el procedimiento de sincronización que desea utilizar. </member> </simplelist>
    </para>

    <para> Si nunca antes utilizó un dispositivo de mano junto con su equipo, ejecute la herramienta  <application>Centro de control</application> de GNOME: seleccione  <menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guimenuitem>Configuración</guimenuitem></menuchoice> y asegúrese de que la configuración de  <application>Pilot Link</application> es correcta. Deberá asegurarse de que dispone de permisos de lectura y escritura para el dispositivo, habitualmente /dev/pilot. Si esto no funciona, compruebe /dev/ttyS0 para saber si tiene una conexión serie, o /dev/ttyUSB0 en el caso de una conexión USB. Para ello, inicie una sesión root y ejecute la orden:  <userinput>chmod 777 /dev/ttyUSB0</userinput>.
    </para>
    <para> Una vez que su equipo y el dispositivo Palm-OS son capaces de comunicarse con fluidez, seleccione los  <glossterm
        linkend="conduit">conductos</glossterm> deseados en la sección  <guilabel>Conductos del Pilot</guilabel> del centro de control.  Los conductos sirven para sincronizar datos de numerosas aplicaciones; los conductos de  <application>Ximian Evolution</application> llevan la etiqueta  <guilabel>EAddress</guilabel> para los contactos de la libreta de direcciones, <guilabel>ECalendar</guilabel>, para el calendario y  <guilabel>ETasks</guilabel>, para la lista de tareas.
    </para>
   <para> Para habilitar un conducto, haga clic en <guibutton>Habilitar</guibutton>, y en  <guibutton>Configuración</guibutton> si desea modificar su comportamiento, una vez activado.  Las opciones pueden variar en función del conducto, pero son habitualmente las siguientes:

        <variablelist>
         <varlistentry> <term>Deshabilitado:</term>
            <listitem>
               <para> No hacer nada.
               </para>
            </listitem>
          </varlistentry>

         <varlistentry> <term>Sincronizar:</term>
            <listitem>
               <para> Copia los datos nuevos del equipo y del dispositivo de mano en las dos direcciones.  Elimina los elementos que se encontraban en los dos sistemas, pero que fueron eliminados en uno de ellos.
               </para>
            </listitem>
          </varlistentry>

         <varlistentry> <term>Copiar desde Pilot:</term>
            <listitem>
               <para> Si el dispositivo de mano contiene datos nuevos, los copia al equipo.
               </para>
            </listitem>
          </varlistentry>

         <varlistentry> <term>Copiar hacia Pilot:</term>
            <listitem>
               <para> Copia los datos nuevos del equipo hacia el dispositivo de mano.
               </para>
            </listitem>
          </varlistentry>

         <varlistentry> <term>Fusionar desde Pilot:</term>
            <listitem>
               <para> Copia los datos nuevos del dispositivo de mano hacia el equipo, y elimina en el equipo la información eliminada en el dispositivo de mano.
               </para>
            </listitem>
          </varlistentry>

         <varlistentry> <term>Fusionar hacia Pilot:</term>
            <listitem>
               <para> Copia los datos nuevos del equipo hacia el dispositivo de mano, y elimina en el dispositivo de mano la información eliminada en el equipo.
               </para>
            </listitem>
          </varlistentry>
       </variablelist>
    </para>

    <para> Especifique el comportamiento de cada conducto elegido. Si no está seguro, siga adelante, y seleccione  <guilabel>Sincronizar</guilabel>.  A continuación, coloque el dispositivo de mano en su base, y presione el botón HotSync.
    </para>
      <para> <tip>
	  <title>Prevenir la pérdida de datos</title>
	  <para> Es siempre buena idea hacer una copia de seguridad.  Para ello, copie el directorio llamado  <filename>evolution</filename> que cuelga de su directorio de inicio.
          </para> </tip>
       </para>

    </chapter>






